驿达公司服务区连续式开水器采购安装项目

询

比

文

件

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

二〇二〇年 三 月

**目 录**

第一章 询比公告 3

第二章 评审方法(综合评分法) 8

第三章 合同条款及格式 12

第四章 采购需求 21

第五章 响应文件格式 25

# 第一章 询比公告

本项目“ 驿达公司服务区连续式开水器采购安装项目 ”已列入 年度采购计划,项目资金已落实，采购人为 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 。现对“驿达公司服务区连续式开水器采购安装项目 ”进行公开询比采购，欢迎符合条件的供应商参加。

**一、项目概况**

1.项目名称：驿达公司服务区连续式开水器采购安装项目

2.供货地点：驿达公司所辖太白、广德、符离、三角元、四方湖等15对服务区。

3.采购内容：为进一步提升服务区司乘人员的服务，保障服务区在客流高峰期开水的正常供应，根据服务区实际需求，计划统一配置安装节能型连续式开水器、阻垢机。

4.最高限价：189万元

5.采购类别：货物

6.标段划分：1个标段

7.供货期限：25日历天

**二、资格最低要求**

1.供应商资格要求

（1）应具备独立法人资格、持有有效的营业执照的供应商。同一品牌产品仅允许一家供应商参与相应标包投标。

（2）近三年（2017年1月1日至今）独立完成过1个单项合同金额在30万元及以上的连续式开水器的供货及安装业绩。

业绩须同时提供:①合同复印件（合同内容须包含连续式开水器，若合同内容无法体现，须提供相关业主证明说明该合同所供货物包含连续式开水器，否则该项业绩不予认可。）；②该合同供货发票复印件，且发票金额累计不得少于20万元；③**发包人出具的验收合格证书或其他业绩完成证明材料复印件；**④业绩时间以合同协议书的签订时间为准。

2.信誉要求：

（1）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

1. 没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）

（4）没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单；

（5）供应商法定代表人近3年（2017年1月至今）内无行贿犯罪行为记录的承诺；没有法律法规规定的其他情形。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包或者未划分标包的同一采购项目询比；与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参加询比。

4.本次采购不接受联合体竞标。

**三、询比文件获取时间及方式**

凡有意向参加本项目的供应商，可于 2020 年 3 月 6日起在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站自行下载询比文件。

**四、响应文件递交时间及地点**

响应文件递交的截止时间（询比截止时间）为 2020 年 3 月 14 日 9 时，递交地点为安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司四楼会议室（安徽省合肥市望江西路520号皖通科技园内10号楼） 。采购人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议，否则将视其默认评审结果。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**五、联系方式**

采购人：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路520号皖通科技园内10号楼

联系人：金工 徐工

电话： 0551-63738552 0551-65333776

邮箱：424193901@qq.com

**六、发布公告的媒介**

本项目询比公告在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站上发布。

**七、其他询比事项**

1.现场考察及标前会议

采购人不组织现场考察与标前会议，供应商可根据需要自行组织进行现场考察，现场考察期间的交通、食宿等由供应商自行安排，费用自理。

2.响应文件装订及包封

（1）响应文件由第一个信封（商务及技术文件）、第二个信封（报价文件）两部分组成。第一个信封（商务及技术文件）：正本1份，副本 1 份；第二个信封（报价文件）：正本1份，副本 1 份。中标人签订合同时另行向采购人提供副本 / 份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本与副本不一致时，以正本为准。本次响应文件建议采用胶装，否则供应商应对其响应文件未胶装而导致的缺损负责。

（2）第一个信封（商务及技术文件）和第二个信封（报价文件）分别装订密封，并清楚地标明“第一个信封（商务及技术文件）”、 “第二个信封（报价文件）”。第一个信封（商务及技术文件）响应文件单独装订成册，第二个信封（报价文件）响应文件单独装订成册。封套上应载明的信息：

**响应文件第一个信封（商务及技术文件）**

|  |
| --- |
| 采购人名称：  （项目名称）第一个信封（商务及技术文件）响应文件在 年 月 日 时 分（询比截止时间）前不得开启供应商名称：  |

**响应文件第二个信封（报价文件）**

|  |
| --- |
| 采购人名称：  （项目名称）第二个信封（报价文件）响应文件在第一个信封（商务及技术文件）评审完成前不得开启供应商名称：  |

响应文件的正本与副本应统一密封在一个封套中，封套应密封完好，封套上应加盖供应商单位公章或授权代理人签字。

3.响应保证金

（1）响应保证金金额： 36000.00 元。

（2）响应保证金形式：电汇（转账）。

若采用电汇（转账）形式，响应保证金必须由供应商的基本账户一次性汇入本公告所示账户，**并在2020年3月13日下午16点前到账，否则视为无效**。

（3）响应保证金退还

签订合同后5个工作日内，按照原来款账户全额退还中标人及未中标人响应保证金。

4.询比文件澄清

（1）供应商对询比文件的疑问应在递交响应文件截止之日3天前通过电话、邮件的方式向采购人提出；

（2）采购人将在递交响应文件截止之日2天前以答疑澄清形式在安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司网站发布。供应商应主动关注网站上的相关信息，无需回函确认；采购人不再以其他方式通知。

5.履约保证金

（1）履约保证金金额： / %签约合同价；

（2）履约保证金形式：电汇（转账）或银行保函；采用银行保函时，出具履约担保银行级别须为国有或股份制商业银行支行及其以上。

**八、响应保证金账户**

户 名：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司

开户银行：中国工商银行合肥市高新技术产业开发区支行

账 号：1302011919201123880

**注：供应商人须在递交响应文件时一并递交退还响应保证金的收据和单位基本账户，以便后期退还响应保证金时使用。**

2020年3月6日

**第二章 评审方法(综合评分法)**

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质要求的响应文件进行商务技术和报价打分，按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。综合得分相等时，响应报价低的供应商优先，响应报价也相等时，由评审小组通过抽签的形式确定排序。

提供相同品牌产品且初步审查及响应性评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评审小组分两阶段评审：

第一阶段：首先对响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步审查及响应性评审，其次对通过初步审查及响应性评审的供应商的响应文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审；

第二阶段：采购人只对响应文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步审查及响应性评审的供应商的响应文件第二个信封（报价文件）进行二次开启；评审小组首先对已开启的响应文件第二个信封（报价文件）进行初步审查及响应性评审，其次对通过初步审查及响应性评审的供应商的第二个信封（报价文件）进行详细评审；并对第二个信封（报价文件）通过初步审查及响应性评审的供应商的商务技术得分和响应报价得分进行汇总，得出综合得分，按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

本项目评审小组由采购人代表2人及专家评委 3 人共同组成，评审小组按以下程序进行评审。

1、初步审查及响应性评审

响应文件第一个信封（商务及技术文件）：

（1）供应商资格符合询比公告中所列各项资格条件要求；

（2）响应文件签字、盖章齐全，符合响应文件格式规定；

（3）未出现报价的相关内容；

（4）响应保证金递交符合询比文件要求；

（5）响应文件内容齐全，格式符合询比文件要求；

（6）设备关键技术参数（清单中标※的参数）满足采购需求的规定；

（7）响应文件正、副本份数符合询比文件要求。

响应文件第二个信封（报价文件）：

（1）响应文件签字、盖章齐全，符合响应文件格式规定；

（2）报价未超出采购人规定的采购最高限价（1890000.00 元）；

（3）响应文件内容齐全，格式符合询比文件要求；

（4）未修改采购人提供的工程量清单（包含清单说明、单位、数量、预留金等）；

（5）响应文件正、副本份数符合询比文件要求。

供应商有不满足上述条件之一的，不通过初步审查及响应性评审。

2、详细评审

评审小组对通过初步审查及响应性评审的响应文件按以下量化因素和分值进行评分，计算出综合得分：

|  |  |
| --- | --- |
| **条款内容** | **编列内容** |
| 分值构成（100分) | 评标价：70分其他因素：30分 |
| 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算：**在开标现场，采购人将当场计算并宣布评标基准价。**(1)评标价的确定：评标价Di＝报价函文字报价(2)评标基准价的确定：开启通过第一个信封评审的竞标人的第二个信封（报价文件），除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，取竞标人第一个信封（商务及技术文件）评审得分前3名的评标价的最低价作为评标基准价。 |
| 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价 |

| 评分因素 | 权重分值 | 各评分因素细分项分值 |
| --- | --- | --- |
| 评标价（C） | 70分 | 评标价得分计算公式示例：(1)如果投标人的评标价≦评标基准价，则评标价得分＝70；(2)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F-|偏差率|×100×E。其中F＝70，E＝0.25；即投标报价小于或等于评标基准价时均得70分，评标价每高于评标基准价的1%扣0.25分，最高得分为70分，最低得分为0分，内插计算。 |
| 其他因素（D） | 投标产品综合情况(25分) | 开水器（15分） | 满足询比文件最低要求的，得基本分9分，根据技术指标等产品情况加0～6分。 |
| 阻垢机（10分） | 满足询比文件最低要求的，得基本分6分，根据技术指标等产品情况加0～4分。 |
| 售后服务承诺及技术支持（5分） | 5分 | 满足询比文件基本要求的得基本分3分，评审小组综合比较投标人售后服务承诺、现场指导等技术支持方案的完备程度等因素加0～2分。 |

3、算术性修正

供应商报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

4、推荐成交候选人

对满足初步审查及响应性评审、算术性修正的响应文件，评审小组计算响应文件综合评分＝商务技术得分＋响应报价得分。按照综合得分由高到低的顺序推荐 1-3名成交候选人。综合得分相等时，响应报价低的供应商优先，响应报价也相等时，由评审小组通过抽签的形式确定排序。

5、出现以下情况之一的，作为询比失败处理，应重新组织询比：

（1）出现影响询比公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的。

（3）递交响应文件的供应商少于3家。

# 第三章 合同条款及格式

### **合同协议书**

**甲方（委托人）：**

**乙方（受托人）：**

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就 合同及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 **第一条 合同概况**

1.1项目名称：

项目地点：

项目内容：

1.2 合同签订生效条件：甲、乙方签字、盖章后生效。

1.3 交货时间： 自签订合同之日起25日历天内配货到指定服务区安装调试完毕。

**第二条 设备（工程）造价**

2.1 设备（工程）总价： （人民币大写）小写：￥： 元

**第三条 产品标准及质保期**

3.1 按照行业标准，并符合议定的要求。

3.2 产品质保期为1年（自乙方安装调试完毕并经甲方验收合格之日起开始计算）。

3.3乙方保证长期为甲方提供最优惠的零部件，协助甲方维护好该设备。

3.4在保修期内属甲方人为因素造成的损失，乙方只收取材料的成本费。

**第四条 交提货地点、方式及费用**

4.1 交（提）货地点、方式：乙方负责送货至甲方指定地点并安装调试。

4.2运输费用及风险：运输费用及运输过程中的一切风险均由乙方自行承担。

**第五条 验收标准、方法**

5.1验收标准：按询比文件中的工程量签单（含说明）中详尽的设备说明及行业标准验收。

5.2验收方法：双方现场验收。

**第六条 结算方式及期限**

6.1 银行转账支付，供货方按合同约定的交货地点交货后安装完毕并投入使用，由使用单位或合同签订单位进行设备验收，且经询比人验收合格后，一次性付至审定工程价款的97%。

6.2在质保期（1年）满后，经使用方出具书面使用合格证明并经审计后，付至审定金额的100%。

6.3甲方每次付款，中标人必须向询比人开具同等金额的增值税专用发票，否则询比人有权拒绝付款。

 **第七条 双方责任**

7.1 甲方：

1、对现场进行监管。

2、支付工程款。

3、设备进入现场后，至少指派1人负责协调工作及设备安全。

4、提供乙方施工所需的水、电。

5、接到乙方施工过程必须由甲方解决的土建工作等方面的问题时，甲方必须在最短时间内解决。

7.2 乙方：

1、按质按量按时的向甲方交付合同上的全部设备。

2、派1名专业技术人员免费指导培训甲方工作人员。

3、提供产品完整的使用维护手册、产品合格证。

4、在安装调试过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行负责，如果因此给甲方造成损失的，乙方同意甲方无条件向其进行追偿。

**第八条 违约责任**

8.1乙方不能按期向甲方交付设备，按1000元/天向甲方支付违约金。

8.2乙方交付的设备经甲方验收不合格或不符合合同附件以及行业标准，乙方须在甲方规定的期限内维修或更换完毕，否则，乙方须向甲方承担合同总额20%的违约责任，同时甲方无须支付乙方任何费用。

8.3乙方交付安装的设备在质保期内发生质量或技术性问题，乙方须在甲方通知后的次日赴现场进行维修，每延期一天须向甲方承担1000元的违约金，多天累计计算。超过三天，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切费用甲方有权在乙方的质保金中双倍扣除。

8.4乙方在安装调试过程中，造成甲方已完工程破坏的，乙方须恢复原状或照价赔偿。

**第九条 补充事项**

9.1对本合同条款的任何变更、修改或增减须经双方协商同意后授权代表签署文件，并经双方单位签章后，才能作为本合同的补充部分并具有同等法律效力。

9.2未尽事宜按照《中华人民共和国合同法》规定的内容执行。

9.3 履约保证金按照询比文件有关条款执行.

**第十条 解决合同纠纷的方式**

 若执行合同过程中发生争议，双方先行友好协商，协商不成或不愿协商的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**第十一条 本合同有效期**

从双方签字盖章生效后至双方本次经济活动的债权、债务全部结清为止。

**第十二条 本合同一式陆份，甲乙方各持叁份，具有同等法律效力。**

业主（甲方）（盖章）： 承包人（乙方）（盖章）：

 法定代表人： 法定代表人：

 代理人： 代理人：

日期； 年 月 日 日期； 年 月 日

### 附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

 （采购人名称）：

鉴于 （采购人名称，以下简称“采购人”）接受 （供应商名称，以下称“供应商”）于 年 月 日参加 （项目名称）项目的询比。我方愿意无条件地、不可撤销地就供应商履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写） （¥ ）。

2.担保有效期自采购人与供应商签订的合同生效之日起至项目完工验收之日28 日后失效。

3.在本担保有效期内，如果供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.采购人和供应商变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）

或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

 年 月 日

**注：本保函格式未经发包人同意不允许更改，如确需更改，须事先征得发包人同意。**

附件二：廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， （以下称甲方）与 （以下称乙方），特订立如下合同。

**第一条 甲乙双方的权利和义务**

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行 项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之处），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌、举报箱，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**第二条 甲方的义务**

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

**第三条 乙方义务**

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事，损害甲方利益。

**第四条 违约责任**

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，除按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失，应予赔偿，并对当事人给予1000-5000元的经济处罚（罚金从监理月支付费用中扣除）；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

**第五条 双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

**第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程验收后止。**

**第七条 本合同正本一式两份，双方各执一份，合同副本四份，双方各执二份。**

甲方单位：（盖章） 乙方单位（盖章）

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

安全生产合同

为在 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目受托人 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 与承包人 (承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同

1.受托人及承包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因受托人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同一式陆份，双方各执叁份。

受托人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字) 法定代表人或其委托代理人： (签字

 年 月 日 年 月 日

第四章 采购需求及采购清单

一、采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 服务区名称 | 连续式开水器数量 | 阻垢机数量 |
|  1 | A类 | 太白 | 4台 | 2台 |
| 2 | A类 | 广德 | 4台 | 2台 |
| 3 | A类 | 符离 | 4台 | 2台 |
| 4 | A类 | 三角元 | 4台 | 2台 |
| 5 | A类 | 四方湖 | 4台 | 2台 |
| 6 | A类 | 天门 | 4台 | 2台 |
| 7 | A类 | 新竹 | 4台 | 2台 |
| 8 | A类 | 釜山 | 4台 | 2台 |
| 9 | B类 | 君王 | 4台 | 2台 |
| 10 | B类 | 花园 | 4台 | 2台 |
| 11 | B类 | 牛头山 | 4台 | 2台 |
| 12 | B类 | 马衙 | 4台 | 2台 |
| 13 | B类 | 梅山 | 4台 | 2台 |
| 14 | B类 | 千军 | 4台 | 2台 |
| 15 | B类 | 长岭关 | 4台 | 2台 |
| 合计 | 60台 | 30台 |

 设备关键技术参数

 1 中标人应严格按照技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用的。

2中标人保证产品的性能和质量，并在其使用寿命内应具有满意的性能。

3中标人对产品的质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。

4在产品使用期内，如因采购人使用不当和保管不善造成的问题，中标人应配合解决，但费用由采购人负担。

5质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，中标人在接到采购人书面通知1日内(以发出日期为准)给予答复，如果中标人对采购人提出的索赔负有责任，中标人应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，中标人应承担由此发生的一切损失和费用。

6售后服务要求：

6.1 卖方负责对采购人操作人员进行免费的培训(培训费均已包含在合同总价中)；

6.2在质保期内，卖方对合同约定的质量标准、技术标准负责，在此期间非买方原因出现的货物问题，卖方对货物问题及时提供服务，免费维修、更换损坏部件，并承担由此产生的一切损失；出现问题，服务必须做到24小时服务，省内有维保点的6小时内赶到现场，省内无维保点的12小时内赶到现场，并连续进行直至修复。在上述时限内卖方未赶到，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由卖方全额承担，买方按合同规定,对卖方行使的其他权利不受影响在质保期外使用寿命内(请注明使用寿命)供方对设备提供终身服务，且对设备的维修只收取材料成本费。

7中标人提交一份有关质保及售后服务承诺书，至少包括下列内容：

7.1详细列明供应的货物保修、保养服务的内容、方法和提供的优惠条件。

8 设备材料规格及具体质量要求

详见采购及安装项目清单中质材、规格、尺寸等相关要求。

投标人必须对询比文件中所提要求逐项做出实质性应答，任何差异必须列表说明。采购人只接受等同于或优于本技术规格书规定的技术指标和所使用的标准。

9 产品质量必须符合国家有关标准的要求以及国家其他现行有关规范及标准。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范和规程，且这些标准、规范和规程均应为合同签订之日为止时的最新版本，不限制投标人使用国家现行有效的其他与本次比选货物有关的制造、安装的标准及规范。

※10 提供连续式开水器制造商的国家饮食服务机械质量监督检验中心出具的连续式开水器中国节能产品认证试验报告加盖厂家公章，国家饮食服务机械质量监督检验中心出具的不锈钢样块检验报告加盖厂家公章，国家食品机械质量监督检验中心出具的连续式开水器检验报告加盖厂家公章；

※11 提供连续式开水器所投产品制造商拟投标型号的省级及以上卫生部门核发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件加盖厂家公章，对应投标型号的具有省级及以上疾病控制中心出具的涉水卫生功能检验报告的复印件加盖厂家公章，对应投标型号的具有省级及以上疾病控制中心出具的涉水卫生安全检验报告的复印件加盖厂家公章。

※12 提供连续式开水器制造商的产品节能认证证书(CQC)、食品接触安全证书；ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证且范围均须含电开水器；

※13 提供阻垢机制造商所投产品的水处理剂对应拟投标型号的具有省级及以上卫生部门核发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件加盖厂家公章；

※提供阻垢机制造商所投产品的水处理剂对应投标型号的具有省级及以上疾病控制中心检测报告的复印件加盖厂家公章。

连续式开水器须具有：

※1、连续式热水器采用即开式速热技术的加热方式，连续24小时供应≥93度热水不降温，不断流，满足服务区大流量需求，热水器在无用水情况下无耗电，节能降耗。

※2、热水器要求无任何储水箱，无保温水箱，只有一个加热腔体，机器功率≥9KW。

※3、机器外壳采用≥1.0MM厚金属材质、烤漆，接水盘、底座部分为304不锈钢。

※4、内胆和加热体部分均采用316食品级金属不锈钢。

※5、出水分为热水和无菌温水2个龙头，热水温度≥93度且每小时供应100L以上。无菌温水采用连续式冷开水技术，连续供应55度范围内温水且不低于75升/时。

※6、机器带有高温物理杀菌系统，解决细菌超标问题，确保饮水安全。

※7、按钮材质为带发光圈的不锈钢，出水方式为按着出水，松开关闭。

※8、出水龙头采用耐高温陶瓷材质制造，龙头之间中心距离25cm以上。

※9、机器内置三级过滤净水系统（5umPP+1umPP+压缩活性炭）。

※10、有童锁功能，微电脑定时开关机，LED温度分别显示热水和温水温度。

※11、机器可选漏水报警和物联网远程监测功能，包括显示热水和温水温度、童锁、制水、缺水、电源、水源、滤芯保养等使用状态。

阻垢机须具有：

※1、机组额度功率≤35W。

※2、每小时处理水量≥3000升。

※3、废水排放率为0。

※4、出水符合GB5749-2006生活饮用水标准。

※5、硬度达15mmol/L的热水在100℃水温下保持不低于97%的阻垢率。

※6、强弱电流连接控制，自动化程度100%，不受进水条件影响，故障率＜3%。

※7、配置进水、出水指示压力表。

※8、电源指示灯及水位指示灯在机器上方，开关控制部分隐藏机器内部。

# 第五章 响应文件格式

 **项目**

响应文件第一个信封（商务及技术文件）

供应商： (盖单位章)

 年 月 日

 目 录

一、响应函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金格式

四、供货安装方案

五、资格审查资料

六、设备技术性能指标偏差表

七、公示信息表

八、其他材料

一、响应函

 (采购人名称)：

1.我方已仔细研究 项目询比文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），愿意以**第二信封报价文件中的总报价**，遵照询比文件的各项要求，承担 项目的全部工作。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的供货期限内完成本项目全部工作。

3.供货期： 天；

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

二、**授权委托书或法定代表人身份证明**

（一）授权委托书[[1]](#footnote-0)

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。 代理人根据授权， 以我方名义签署、 澄清、 递交、 撤回、 修改 项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至询比有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

 供应商： （盖单位章）

 法定代表人： （签字）

 身份证号码：

 委托代理人： （签字）

 身份证号码：

 年 月 日

注：

**1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；**

2.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：**（法定代表人亲笔签名）** 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 供应商： （盖单位章）

 年 月 日

三、响应保证金格式

供应商应在此提供电汇回单或转账凭据的复印件。

四、供货安装方案

供货安装方案应包括但不限于以下内容：

（1）采购工作的总体概况和特点概述。

（2）项目需求分析。

（3）产品供货能力。

（4）售后服务计划：

a质量保修承诺

b维修的便利性与技术服务能力

c售后服务体系、售后服务标准及计划、服务网点等

（5）其他相关内容。

五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 | （须部门负责人及以上） | 电 话 | （须工商注册地固定电话） |
| 传 真 | （须工商注册地传真） | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资本 |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 供应商关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

**注：在本表后应附：**

**1.（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）的复印件；**

**（2）资质证书副本的复印件（如需要）；**

**（3）基本账户开户许可证的复印件；**

**上述复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括供应商名称、供应商其他相关信息、颁发机构名称、供应商信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖供应商单位章。**

**2.供应商企业简介。**

(二) 近年完成的类似项目情况表

序号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同服务期限 |  |
| 实际完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**注：**

**1.每张表只填写一个项目，并标明序号；**

**2.本表后应附以下第（1）至（3）项的业绩证明材料，否则业绩不予认可。**

**（1）**合同复印件（合同内容须包含连续式开水器，若合同内容无法体现，须提供相关业主证明说明该合同所供货物包含连续式开水器，否则该项业绩不予认可。）；

**（2）**该合同供货发票复印件，且发票金额累计不得少于20万元；

**（3）发包人出具的验收合格证书或其他业绩完成证明材料复印件；**

**3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。**

(三) 供应商的信誉情况承诺

## 承诺书

安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司：

我方具备本次询比文件中要求的信誉要求，我方没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单（http://www.gsxt.gov.cn）；没有[在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单（http://w](http://www.creditchina.gov.cn/)w[w.creditchina.gov.c](http://www.creditchina.gov.cn/)n）；供应商法定代表人和项目负责人近3年（2016年1月至今）内无行贿犯罪行为记录；没有法律法规规定的其他情形。

我们在此申明：上述承诺如有虚假，我方对此负法律责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

 年 月 日

六、设备技术性能指标偏差表

| 序号 | 需方技术参数要求 | 供方响应 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | **需方要求** |  |  |
| 1 | 连续式热水器采用即开式速热技术的加热方式，连续24小时供应≥93度热水不降温，不断流，满足服务区大流量需求，热水器在无用水情况下无耗电，节能降耗。 |  |  |
| 2 | 连续式热水器无任何储水箱，无保温水箱，只有一个加热腔体，机器功率≥9kw |  |  |
| 3 | 连续式热水器外壳采用≥1.0MM厚金属材质、烤漆，接水盘、底座部分为304不锈钢。 |  |  |
| 4 | 连续式热水器内胆和加热体均采用316食品级金属不锈钢。 |  |  |
| 5 | 连续式热水器出水分为热水和无菌温水2个龙头，热水温度≥93度且＞100升/H。无菌温水采用连续式冷开水技术，连续供应55度范围内温水且不低于75升/时。 |  |  |
| 6 | 连续式热水器带有物理杀菌系统，解决细菌超标问题，确保饮水安全。 |  |  |
| 7 | 连续式热水器按钮材质为带发光圈的不锈钢，出水方式为按着出水，松开关闭。 |  |  |
| 8 | 连续式热水器出水龙头采用耐高温陶瓷材质制造，龙头之间中心距离25cm以上。 |  |  |
| 9 | 连续式热水器机器内置三级过滤净水系统（5umPP+1umPP+压缩活性炭）。 |  |  |
| 10 | 连续式热水器有童锁功能，微电脑定时开关机，LED温度分别显示热水和温水温度。 |  |  |
| 11 | 连续式热水器可选漏水报警和物联网远程监测功能，包括显示热水和温水温度、童锁、制水、缺水、电源、水源、滤芯保养等使用状态。 |  |  |
| 12 | 阻垢机机组额度功率≤35W。 |  |  |
| 13 | 阻垢机每小时处理水量不少于3000升。 |  |  |
| 14 | 阻垢机废水排放率为0。 |  |  |
| 15 | 阻垢机出水符合GB5749-2006生活饮用水标准。 |  |  |
| 16 | 阻垢机硬度达15mmol/L的热水在100℃水温下保持不低于97%的阻垢率。 |  |  |
| 17 | 阻垢机强弱电流连接控制，自动化程度100%，不受进水条件影响，故障率＜3%。  |  |  |
| 18 | 阻垢机配置进水、出水压力表。 |  |  |
| 19 | 阻垢机电源指示灯及水位指示灯在机器上方，开关控制部分隐藏机器内部。 |  |  |

1. 提供带图片宣传彩页或使用说明书或第三方检测机构检测报告或专利证书或其他证实性资料。用来证明所投产品的技术优于采购方技术要求，证明资料中包含关键技术指标信息。

2、相关证明材料不得弄虚作假。

七、公示信息表

标段：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供货期限 |  |
| 供应商业绩 | 1、2、… |

注：1.供应商须完整填写相应信息。

2.本表应拷入第一信封U盘中。

3.本表填写内容应与竞标文件其他相关表格一致。

八、其他材料

供应商认为需要提供的相关资料

**连续式开水器制造商授权书**

**致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司**

兹授权 （供应商） 作为我公司的代理商，唯一采用（具体型号）（竞标产品名称）参加 项目竞标。若该单位中标，我公司将保证按询比文件规定的质量要求和供货时间提供产品。

 制造商名称： (盖章) 法定代表人： (签字)

 姓名：

 电话：

 日期：

注：如供应商为制造商无需填写此表。

**阻垢机制造商授权书**

**致：安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司**

兹授权 （供应商） 作为我公司的代理商，唯一采用（具体型号）（竞标产品名称）参加 项目竞标。若该单位中标，我公司将保证按询比文件规定的质量要求和供货时间提供产品。

 制造商名称： (盖章) 法定代表人： (签字)

 姓名：

 电话：

 日期：

注：如供应商为制造商无需填写此表

 **项目**

响应文件第二个信封（报价文件）

供应商： (盖单位章)

 年 月 日

 目 录

一、报价函

二、报价清单

一、报价函

 (采购人名称)：

1.我方已仔细研究 项目询比文件的全部内容（含补遗书第 号至第 号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的总报价，遵照询比文件的各项要求，承担 项目的全部工作。

2.我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的供货期限内完成本项目全部工作。

3. （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

二、报价清单

**A．报价说明**

1．本采购清单应与询比文件、合同条款等文件结合起来查阅与理解。

2．除非合同另有规定，清单中综合单价和总价应包括了为实施和完成合同所需的设计费、制造费、材料费、税费、运输费、检测费、验收费、安装调试费等达到使用条件及质保期维护维修的一切费用，以及合同约定的所有责任、义务和一般风险。

3．采购清单中的各项费用货币单位均为人民币(元)。

4．供货期以合同签订之日起算，送达指定地点处且验收合格的日历天数。

5．对于符合要求的报价文件，在签订合同协议书前，如发现报价单中有计算方面的算术差错，按采购文件规定修正。

6．报价单中的各项费用均以人民币(元)结算。

**B．报价清单表**

**（1）报价汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 连续式热水器 | 台 | 60 |  |  |  |
| 2 | 阻垢机 | 台 | 30 |  |  |  |
| 3 | 竞标总报价（元）=（1+2）项合计 |  |  |

报价人：（ 盖章 ）

报价人法定代表人或其授权的代理人：（ 签字 ）

日期：

1. 如果由供应商的法定代表人签署竞标文件，则无须提交授权委托书。 [↑](#footnote-ref-0)